**150W音响协议v1.1**

**2023年11月27日:**

**将 sbbh 改为 DeviceId 请注意查看 标记**

**音响服务端口号：8888**

**Url：[http://[服务器ip]:8888](http://服务器ip:8888)/sast/TTS**

**接口：/sast/TTS**

**功能：音响TTS**

**字段：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **类型** | **字段可不发** | **注释** |
| **TermIp** | **string** | **否** | **音 响IP：如果格式有误，或者此ip控制器不存在，会返回错误** |
| **Content** | **string** | **否** | **播报内容：支持中文，理论上支持英文单词** |
| **Volume** | **int** | **否** | **音 量：数值为 1~100** |
| **Times** | **int** | **否** | **重复次数：0关闭播放，-1无限播放** |
| **Gap** | **int** | **否** | **间隔时间：单位为秒** |
| **Name** | **string** | **否** | **播报标题** |
| **DeviceId** | **string** | **否** | **设备编号: 注意：是将以前的sbbh改为DeviceId** |

**返回值：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **类型** | **注释** |
| **code** | **string** | **雾灯编号：成功返回 “0”，失败返回 “1”** |
| **msg** | **string** | **相关信息** |

**示例： 播报**

**{**

**"TermIp":"192.168.1.100", // 音响IP**

**"Content":”雨天路滑，减速慢行”, // 播报内容**

**"Volume":20, // 音量20**

**"Times":1, // 重复一次**

**"Gap":1 // 间隔 1 秒**

**"Name":”雨天路滑” // 播报标题**

**"sbbh":”01” // 播报标题**

**}**